信息通讯类超高清设备
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本产品是一款全新的UHD 4K摄像机，25X光学变焦59.2°广角镜头。持具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口。先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。
· [bookmark: _Toc439335225][bookmark: _Toc444096335][bookmark: OLE_LINK1]4K超高清：采用SONY 高品质 CMOS图像传感器，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。
· 双码流：USB可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求；
· 光学变倍镜头：采用25倍光学变焦，59.2°广角镜头。
· 丰富完善的接口：支持HDMI、USB 2.0、LAN，可同时输出4K音视频。
· 自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
· 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。采用先进的3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 
· 多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ；A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音频压缩编码。
· 音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。
· 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。
· 控制接口：RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联，方便工程安装使用。
· 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。
· 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
· 应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。
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	摄像机、镜头参数

	光学变倍
	25倍光学变焦 

	焦距范围
	f=7.1 mm～ 175.11 mm ±5%

	视场角
	水平：2.5˚（窄角）～ 59.2˚（广角）
垂直：1.4˚（窄角）～ 34.6˚（广角）

	光圈系数
	F1.61 ～ F5.15±5%

	图像传感器
	1/1.8英寸SONY CMOS图像传感器

	有效像素
	8.51M有效像素  16：9 

	视频信号
	HDMI输出支持的视频格式：
3840*2160P60/50/25/59.94/29.97;1080P60/50/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;1080P@30fps720P@60fps、720P@50fps；720P60/50/59.94；
SDI输出支持视频格式：
1080P60/50/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;1080P@30fps、720P@60fps、720P@50fps；720P60/50/59.94
USB2.0输出支持视频格式:
MJPG：1920*1080/1600*896 /1280*720 /1024*576 /960*540 /800*600/800*448 /720*576/720*480/640*480 /640*360 /480*270 /352*288/320*240P60/50/30/25;3840*2160P30
H264：1920*1080 /1600*896 /1280*720 /1024*576 /960*540/800*600 /800*448/720*576/720*480/640*480 /640*360 /480*270/352*288/320*240P60/50/30/25;3840*2160P30
YUY2：640*480 /640*360 /480*270 /320*180P30/25
NV12：640*480 /640*360 /480*270 /320*180P30/25

	最低照度
	0.05Lux(F1.8, AGC ON)

	数字降噪
	3D数字降噪

	白平衡模式
	自动/手动/一键白平衡/指定色温

	聚焦模式
	自动/手动/一键聚焦

	曝光模式
	自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

	光圈参数
	F1.8 ～ F11、CLOSE

	快门速度
	1/25～1/10000

	背光补偿
	开/关

	动态范围
	关/动态等级调整

	视频调节
	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式

	信噪比
	≥50dB 



	接口功能性能 

	产品接口
	HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、
RS232-OUT、RS422（兼容RS 485）、旋转拨码、DC12V电源、电源开关

	视频压缩格式
	LAN接口支持：H.264、H.265
USB 2.0接口支持：MJPG、H264、YUY2、NV12

	音频输入接口
	双声道3.5mm线性输入

	音频输出接口
	HDMI、LAN、USB2.0

	音频压缩格式
	AAC、MP3、G.711A

	网络接口
	10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出

	网络协议
	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；
支持远程升级、远程重启、远程复位

	控制接口
	RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485

	串口通讯协议
	VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400

	USB通讯协议
	UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议）

	电源接口
	HEC3800电源插座(DC12V)

	电源适配器
	输入AC110V~AC220V ；输出DC12V/2.5A  

	输入电压
	DC12V±10%

	输入电流
	<1A 

	整机功耗
	<12W 



	云台参数

	水平转动
	-110°～+110°  

	俯仰转动
	-30°～+30° 

	水平控制速度
	0.1°/s～100°/s  

	俯仰控制速度
	0.1°/s～70°/s    

	预置位速度
	水平：78.8°/s，俯仰：31.7°/s

	预置位数量
	用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）



	其它参数

	储藏温度
	-10℃～+60℃

	储藏湿度
	20%～95% 

	工作温度
	-10℃～+50℃

	工作湿度
	20%～80%

	尺寸
	220（长）mm×144mm（宽）×159mm（高）

	重量（约）
	约1.7kg

	使用环境
	室内



	附件

	随机附件
	电源适配器、RS232控制线、USB2.0连接线、遥控器、说明书、保修卡&合格证

	配附
	吸顶安装支架、壁装安装支架
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