

高清视频会议终端规格书


产品亮点
[bookmark: _GoBack]• 标准协议，融合互通
支持标准SIP和H.323协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。
• 低带宽，高清晰
支持最新H.264 HP H.265编码标准，相比上一代压缩标准可节省约50%带宽。
• 多种麦克风接入方式
支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。
• 超高网络安全性
支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，SRTP协议和AES-128等加密算法，全方位保障通讯安全。
• 4K全高清
支持4KP30超高清，支持4路高清视频输入，3路高清视频输出。
• 全开放API
全开放API，支持第三方应用的开发，易于客户二次开发实现定制需求。
• 远程，本地录播
支持远程录播功能，仅需一台PC即可实现会议录播功能。支持USB存储盘录制，即插即用，会议记录安全保密。
• 支持双语种声音同传
支持双语种声音同传，终端不但支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。 
• 超强抗丢包能力，有效解决网络抖动和丢包的问题
在网络丢包严重的情况下，可开启FEC专有技术，20%以内丢包对系统没有影响，30%丢包会议仍可正常进行。
• 内置MCU 1+8 (可选License)




	型号
	DP-T20C

	名称
	超高清视频会议终端

	系统组件
	

	组件内容
	• 高清编解码器 x 1
• 红外遥控器 x 1
• 电源适配器 x 1
• AC电源线缆 x 1
• HDMI线x 2等
• 用户手册（快速入门，快速安装指南）x 1

	多媒体框架协议
	ITU-T H.323, IETF SIP

	视频编解码协议
	H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile，H.265

	音频编解码协议
	G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK

	双流协议
	ITU-T H.239, BFCP

	其他通信协议
	H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF

	网络传输协议
	TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP

	视频特性
	

	活动图像分辨率
	• 4KP30， 最低带宽2048Kpbs
1080p, 最低带宽512Kpbs

	数据内容分辨率
	• 输入: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768), WXGA (1280x800), 1280x960, SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080), 3840x2160
• 编解码: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160
• 输出: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160

	活动双流
	4KP30+4KP30

	其他图像特性
	支持PIP、POP等显示模式

	音频特性
	

	音频特性
	• 自动回声消除（AEC）
• 自动增益控制（AGC）
• 自动噪声抑制（ANS）
• 支持唇音同步

	带宽
	

	IP
	64kbps ~ 8Mbps

	内置MCU
	EMCU

	内置多点呼叫
	1+8（选配）

	接口
	

	音频输入接口(9入)
	2x卡侬XLR
2x RCA
1x DMIC
3 x HDMI(音频输入)
1xUSB

	音频输出接口(8出)
	4x RCA接口
3x HDMI(音频输出)
1xUSB

	视频输入接口(4入)
	3 x HDMI、1 x USB

	视频输出接口(3出)
	3 x HDMI

	USB接口
	2 x USB3.0 (支持USB闪存盘，USB麦克风等)

	网络接口
	3 x RJ45: 2x10/1000 , Touch/DMIC口
2 x RS232 (支持红外透传)
1 x 无线: 802.11 b/g/n Wi-Fi (可选)
1x SIM 5G卡口(内置可选)

	其他
	OLED显示IP和注册号码, AI跟踪AI降噪,语音转文字,无线投屏,4K三屏异显

	一般特性
	

	尺寸
	• 终端尺寸：442 x 285 x 58mm（不加挂耳尺寸）
• 净重：3Kg

	电气特性
	• 工作电压：AC 100V ~ 240V
• 工作频率：50Hz/60Hz
• 最大功耗：80W

	环境要求
	• 温度：0°C ~ 40°C (工作状态), -40°C ~ 70°C (非工作状态) 
• 相对湿度：10% ~ 80% (工作状态), 0% ~ 95% (非工作状态) 
• 周围噪音：小于46dBA SPL 
• 最小照度：5lux 
• 推荐照度：大于300lux



